第8次课 2024-3-20 周三7-8节，第4周，信软楼304

接第7次课…

5. 如何编译syslink的例程？

1. sys…/examples/archive/TI816X\_Linux\_elf\_ezsdk/ex01…., 或ex04….,zip解压作为例程原代码；
2. 解压后复制到examples目录下；
3. 进入ex04…这个例程目录
4. make .show-products命令检查工具的路径是否符合安装路径一致！如果不一致，需要修改../../products.mak
5. make命令进行编译
6. 如果没有错误，make install 安装，注意观察安装后的目标文件夹！
7. 然后，到tera term终端，进入安装路径，用./run.sh运行例程！